DELL服务器RAID配置
说明：此配置方法需重启服务器在BIOS下进行操作，速度相对在IDRAC中要快许多，IDRAC中配置一个阵列需要重启一个服务器，并需要初始化完成后才能进行下一步操作。

1. 核对服服务器信息后，重启服务器，按有提示按CTRL+R的界面，进入阵列卡配置界面，如下图：
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2. 如服务器有原先的RAID需要删除，按CTRL+N,进入VD Mgmt界面，选中需要删除的RAID，按F2,选择Delete VD，选OK进行删除，如下图：

[image: ]
3. 开始创建RAID，选中阵列卡，按F2,创建Create New VD,回车进入，如下图： 
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4. 选中所需要配置的RAID级别，按TAB键切换分配空间及输入阵列名称，空格选中硬盘，在Advanced中配置条带大小，选择initialize（初始化），回车OK，如下图：
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5. 创建完成后会提示初始化完成，如下图：
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6. 如还有未配置完的硬盘，继续选中阵列卡配置，以下为RAID50配置方法，需要注意的是，SPAN的数量需根据硬盘的实际数量调整，案例中有16块1.6TB硬盘，2块用来做热备，剩余14块用来做RAID50，SPAN的数量为7，按实际需求分配空间，如下图：

[image: ]






7. 如果当前阵列空间被要求分为几个分区，可以在创建RAID完成后，选中此RAID，按F2，选中Add New VD，来分配剩余空间，如下图：
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8. 进入当前阵列后，只需要输入分配的空间及盘符名称，如下图：
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9. 在Advanced中配置条带大小，选择initialize（初始化），回车OK，
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10. 配置热备，按CTRL+N.进入到PD Mgmt界面，选中用来做热备的磁盘，按F2,选择Make Global HS,如下图：
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11. [bookmark: _GoBack]按CTRL+N,切换到VD Mgmt界面，在Hot spares,按方向键右键，可以看到2个热备盘已经配置完成,如下图:
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12. 配置完成后，可以登录IDRAC，在存储，虚拟碰盘界面，查看RAID状态，如下图：
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