[bookmark: _GoBack]华为服务器做RAID50方法
登陆服务器BMC点击系统信息>存储>配置
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按照要求配置相应的硬盘数以及容量（每创建一个RAID信息刷新一下）
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热备盘配置 物理盘>选择DISK>热备状态
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完成后检查配置
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