使用IDRAC更新固件

更新IDRAC

实验环境： R720  更新前IDRAC版本1.57.57   更新后IDRAC版本1.66.65

1） 使用一台笔记本与服务器IDRAC口直连，并设置网络环境。

例如：IDRAC IP：192.168.0.120   子网掩码255.255.255.0   网关192.168.0.1

      笔记本IP：192.168.0.129   子网掩码255.255.255.0   网关192.168.0.1

可以使用cmd命令行测试网络是否能够互通

具体方法：在cmd命令行中输入 ping 192.168.0.120 看是否能够测通

2） 打开笔记本浏览器，输入IDRAC IP 地址，实验中为：192.168.0.120

打开界面后输入用户名和密码，如果不能正确打开请适当降低浏览器的安全级别
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3） 使用IDRAC固件更新的功能，将需要更新的固件存放在U盘中，之后再将U盘插在服务器上。选择文件的位置为本地，点击浏览选择需要的固件。
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4） 插入U盘点击浏览后，选择相应固件，本实验中固件名称为：ESM_Firmware_3M4WV_WIN32_1.66.65_A00
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5） 选择上载
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6） 勾选需要更新的内容，点击安装开始更新。
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7） 安装完后会进入队列，可以在服务器——>作业队列中看到相应进度
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8）查看版本信息，更新成功。
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