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选择System settings回车
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输入1后回车
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确定清除
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手动创建
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将磁盘add To Array后再选择Accept DG
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add to span然后点击下一步
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因为我这里只有2块盘，raidlevel这里只能选raid1或者raid0,选择好后点Accept然后下一步
[image: ]
[image: ]

Accept后下一步
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保存配置
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确认初始化
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IMM安装操作系统，Virtual Media选项中先点Activate，然后点select devices to mount
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点击Add image添加ISO镜像文件
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添加镜像文件后，前面打上勾然后点mount selected
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然后重启服务器后会进入到OS安装引导界面
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Span Definition: To add array hole to a Span, select an array hole fron the
drop-down.Click on Add To Span. Array hole vill be added to the
span.Array Hole addition can be undone by selecting the
Reclain button.
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